**福建省三明环境监测中心站土壤前处理场地**

**设备租赁项目采购**

**询　价　文　件**

**项目编号：**FJSMZ2023002

**项目名称：**土壤前处理场地设备租赁

**采购单位：**福建省三明环境监测中心站

**福建省三明环境监测中心站**

**2023年5月**

**目 录**

[一、邀请函](#_Toc508011965)

[二、询价须知](#_Toc508011966)

[三、场地及设备要求](#_Toc508011967)

一、邀请函

福建省三明环境监测中心站因土壤环境监测工作需要，拟租赁土壤样品风干、制备、前处理场地及设备，现对福建省三明环境监测中心站土壤前处理场地设备租赁项目进行询价，欢迎有意向的单位参加报价。

1.询价文件编号：FJSMZ2023002

2.项目内容：详见询价文件

3.项目预算：230000元

4.采购单位：福建省三明环境监测中心站

联系人：刘先生

联系电话：0598-8236263

5.询价文件下载时间：2023年5月15日至2023年5月18日直接从福建省生态环境厅官网的“公告公示”栏里下载。

6.**报价文件内容**：报价文件应包括但不限于场地条件、场地地点、设备清单、监测资质和报价等。

7.**报价文件递交地点及截止时间**：报价文件应于**[2023年5月19日9:00]（北京时间）**之前以密封的形式提交（可邮寄）到**福建省三明环境监测中心站405办公室**（福建省三明市三元区绿岩新村76幢）。逾期送达的或不符合实际需求的场地及超过预算价的报价将被拒绝。

**8.评标方法:**最低评标价法。

**9.开标时间：2023年5月19日上午9:00（北京时间）**

**开标地点：福建省三明环境监测中心站4楼会议室**

二、询价须知

1.报价文件应包括但不限于报价人场地条件、场地地点、设备清单、监测资质和报价等。

2.报价文件应于2023年5月19日9:00（北京时间）之前以密封的形式提交到福建省三明环境监测中心站405办公室（福建省三明市三元区绿岩新村76幢）。

3.报价人资格要求

3.1报价人必须具备《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》(GB/T 14550-2003)或《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ835-2017)或《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》(HJ 921-2017)中六六六、滴滴涕的CMA检测资质，在经营活动中无违法违纪记录。

3.2报价人应提供的相关资料:企业法人营业执照复印件、企业组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、银行开户许可证复印件、投标人代表的有效身份证明及法定代表人授权书、无违法违纪记录声明。相关文件资料复印件应加盖报价人企业公章。

4.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购方和评委的行为，将取消其中选资格。

5.中选后，采购方有可能对成交方报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交方应无条件配合采购方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交方虚假响应，则予以无效报价处理。

6.若在签订合同时，发现成交方有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交方资格；给采购方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

三、场地及设备要求

1.场地要求

1.1报价人必须**在三明市区**拥有面积不小于40m2的有机前处理专用间、不小于200m2的土壤样品风干间、不少于10个工作位的土壤样品制备专用间、专用处理间具有良好的通风排气设施，能保证作业环境空气质量；

1.2具备一次性批量处理40个土壤样能力。

2.设备配置要求

2.1 1台0.75m2以上冷冻板层面积、冷阱最低温度≤-85℃的大型冷冻机；

2.2 不少于50位索氏提取仪或2台加速溶剂萃取仪；

2.3 不少于2台10位及以上氮吹仪；

2.4 不少于3台旋转蒸发仪或1台16位及以上平行浓缩仪；

2.5 不少于3台10位及以上固相萃取仪；

2.6 土壤研磨仪总配置不少于8个研磨罐。

2.7 不少于4台专用土壤样品贮存用冰箱

3.租赁时间和场地安排

租赁时间从2023年6月1日至2023年10月31日。在此期间，采购方根据工作进度和安排，每月分2～4个土壤样品批次，派技术人员进驻场地开展工作。采购方在进驻前3天通知成交方，成交方应合理安排调度本单位业务工作，优先保证采购方对租赁场地和设备的使用需求。

4.仪器维修维护

租赁期间仪器设备正常维修维护及费用由成交方负责，如果确属采购方过错造成设备损坏，按照实际维修费用照价赔偿。