附件2

全自动消解测汞仪技术参数及配置要求

1、参数要求

1.1用于环境质量监测中汞元素的测定，使用冷原子吸收分光光度法测定水质中总汞。

1.2 检出限≤0.005ug/L。

1.2 检测器原理：非色散型双光束冷原子吸收。

1.3 光源：低压汞灯，波长253.7nm。

1.4 样品进样量：0-5ml之间。

1.5 样品试管材质：采用玻璃材质或一次性管。

1.6 样品自动进样器位数: ≥80位。

1.7 样品托盘：耐酸材质。

1.8仪器具有自动添加多种化学剂进行消解的功能。

1.9 消解时间：可以根据软件自行设定。

1.10仪器配套相关安全防护部件或装置。

1.11 数据处理软件：兼容win7和win10系统的操作系统；能够打印校正曲线、峰型报告和测量结果；能够自动计算标准偏差、测定值、平均值、线性系数。

2、设备配置要求

 全自动消解测汞仪主机（具自动进样器、自动加药、自动消解等相关部件）1台、试剂瓶7个、废液瓶1个、样品管100个、搅拌子50个、电源线1条、仪器操作控制软件1套、仪器操作说明书1套、数据处理系统，1套。

