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[bookmark: _Toc29546][bookmark: _Toc532916738]第一章采购邀请函
福建省福州环境监测中心站拟对金鸡山环保大楼部分区域消防系统升级改造项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。
凡有意参与本项目的供应商，请于2026 年8月15日18:00前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。
邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站
联系人与联系电话：黄哲帆，19012927648。








福建省福州环境监测中心站
                                2026年8月10日


[bookmark: _Toc532916739][bookmark: _Toc1074]第二章 供应商须知
一、项目概况
（一）项目名称：金鸡山环保大楼部分区域消防系统优化提升项目
（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号
（三）服务期限：自合同签订之日起 10个工作日内，完成全部施工、调试并通过竣工验收
（四）预算要求：根据现场踏勘报价情况，本项目采购价格以33320 元为上限。
（五）项目概况：
为保障金鸡山环保大楼办公区域消防安全、消除设施风险、提升日常值守管理效率，拟对大楼部分区域消防系统实施优化提升工程，包含硬件升级、线路整合、设施排查校验及主机迁移四大类内容。 
（6） 采购内容：
1.核心硬件升级更新 对消防联动主机、消防广播等核心硬件设备进行升级更换，提升系统运行稳定性与预警响应能力；新设备须为正规厂家合格产品，随货提供出厂合格证、检测报告等质量证明文件。
2.全楼层消防线路接入 完成一楼至七楼、九楼消防线路全面排查与系统整合接入，修复破损、老化线路，整改不规范接线，实现消防信号统一管控、管辖区域全覆盖。
3.消防设施排查校验 对本站管辖范围内所有楼层的烟感探测器、喷淋系统、手动报警等设施进行全覆盖功能排查与测试；逐一测试烟感功能，更换故障、失效设备；开展喷淋管路检查、末端试水测试，排查漏水、堵塞、压力不足等问题并修复故障点位；所有排查、维修内容形成书面台账交付。
4.主机迁移及配套施工 将四楼主机室整体迁移至一楼保安室，配套完成信号线路、电源线路布设及管线防护；主机迁移后完成全系统联调，确保所有信号正常接入、功能完好；同步在室外对应区域增设减速带，保障值守通道通行安全。
[bookmark: _GoBack]5.维护要求 本次新更换的消防主机、消防广播等硬件设备，提供不少于 2 年的免费保修服务；所有线路整改、烟感喷淋维修、管路修复等维修类施工内容，提供不少于 6 个月的系统维护期；系统维护期内同一部位、同一类型故障免费上门返修，接到报修 1 小时内响应、4 小时内派员到场处理。 项目所有施工及验收严格执行国家现行消防工程规范标准，施工全程落实安全防护措施，不影响大楼正常办公秩序。 
二、报价文件
（一）单位授权书:（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）申请人为自然人的，可不填写本授权书。
（二）营业执照等证明文件:申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
（三）财务状况报告：申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。
（四）依法缴纳税收证明材料：申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
（五）依法缴纳社会保障资金证明材料：申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
（六）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（七）信用记录查询结果：（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
报价材料应于2026年8月15日18：00时前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。
三、评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。
四、评审原则
需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。
五、评审事项
本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。
六、结算方式：
1.中标价为技术服务费用总额。
2.付款以转账方式支付，中标方必须提供正规的发票（普票）。
3.项目验收合格，中标方出具全额正式发票后 10 个工作日内，采购方向中标方支付合同总额的 100%。
4.验收产生的相关费用由中标方承担。

7、 本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。
附件

金鸡山环保大楼部分区域消防系统优化提升项目详细施工清单

此次提升项目覆盖但不限于包括硬件升级、线路整合、设施校验、主机迁移、系统调试等具体优化项目，明细清单如下。

1、 核心硬件升级更换类
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	火灾报警联动控制器
	壁挂式，3 回路
	台
	1
	替换原有老旧主机，实现全楼层消防信号统一管控；设备提供 2 年免费保修

	2
	消防广播配套主机
	HJ-9402-120BA
	套
	1
	配套主机升级，完善应急广播预警功能；设备提供 2 年免费保修

	3
	蓄电池
	与主机配套
	只
	2
	

	4
	消防电话
	与主机配套
	套
	1
	


2、 全楼层消防线路排查与系统接入
	序号
	服务项目
	覆盖楼层
	单位
	数量
	工作内容说明

	1
	线路排查及系统接入、设备维修
	1-7 层、9层
	层
	8
	1.线路故障排查、线路梳理规整、信号接入主机，含人工及辅材；
2.逐点测试烟感探测功能，修复故障点位、更换失效部件，确保预警正常；
3.喷淋管网、阀件、末端试水装置全覆盖检查，排查渗漏、卡阻故障并修复；
4.针对排查发现的损坏消防部件进行更换维修，施工内容提供 6 个月系统维护


	2
	多线水泵控制
	1-7 层、9层
	组
	1
	针对水泵系统进行排查检修






3、 主机迁移及配套施工
	序号
	施工项目
	施工内容
	单位
	数量
	备注

	1
	消防主机整体迁移
	由四楼主机室搬迁至一楼保安室，含主机拆装、固定、端接
	项
	1
	优化值守管理流程，迁移过程做好设备防护

	2
	迁移配套管线布设防护
	新增减速带，含迁移路径线路布设、穿管防护、标识整理等
	项
	1
	含全部管线材料、人工施工





4、 系统调试与维护服务
	序号
	项目名称
	内容说明
	单位
	数量
	备注

	1
	火灾报警系统整体调试
	报警系统、广播电话等全系统联动测试、参数配置、功能校验，确保符合消防规范
	项
	1
	含调试人工及耗材

	2
	维护服务
	新换硬件设备提供 2 年免费保修；所有施工整改类内容提供不少于 6 个月系统维护期
	项
	1
	质保期内同一部位、同一故障免费上门返修



3

