年度仪器设备计量服务项目采购文件

采购单位：福建省福州环境监测中心站

项目编号：FZHJJC-2026023

时    间：2026年9月
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第一章 采购邀请函
福建省福州环境监测中心站拟对年度仪器设备计量服务项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2026年9月22 日18:00时前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：肖先生，13960752801。

福建省福州环境监测中心站

                    2026年9月15日

第二章 供应商须知
一、项目概况

（一）项目名称：年度仪器设备计量服务项目

（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）服务期限：根据合同要求开始服务之日起服务期一年（以合同签订时间为准）。该合同履行完毕后，经甲方考核满意，可续签二年，由双方另行签订新合同。续签计量器具溯源服务合同价格执行本次报价。
（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以9.9 万元为上限。

（五）付款方式：

合同签订后，每半年结算一次，具体结算金额根据实际计量服务所发生的费用为准。采购方收到发票后，通过银行转账方式一次性付清。

（六）采购内容：

1.采购方提供的计量器具溯源服务清单包括但不限于附件1《福建省福州环境监测中心站计量器具溯源服务采购项目清单》中的设备;附件1中的计量器具名称和数量为预估数据，采购方有权就附件1中的任何一项计量器具名称和数量进行调整，最终按实际溯源计量器具的出具证书的数量进行结算。

2.具有计量器具溯源能力资质：谈判供应商至少须具有以下两项中的一项（谈判供应商须提供加盖公章的证书复印件及其能力表，原件备查）。

（1）为省级（含）以上质量技术监督部门（或市场监管部门）授权的检定机构或技术机构。 

（2）具有中国合格评定国家认可委员会颁发的检测或校准实验室认可资质（CNAS资质）。 

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，分包项目应经甲方同意，并可溯源至国家计量基准。

4.允许谈判供应商将检定部分分包给省级（含）以上质量技术监督部门（或市场监管部门）授权的检定机构或技术机构。

5.本项目不接受联合体投标，供应商须以独立身份参与。

二、服务内容

（一）服务方式及时间要求 
1.上门服务：自双方约定上门服务之日起10个工作日内完成仪器检定/校准、出具相应证书等事项。

2.取送服务：中标方在采购方要求上门取送仪器设备时24小时内响应（必须完全响应采购方要求上门取送或现场计量的要求），正常情况下，送检后的仪器设备7个工作日内完成计量溯源并送回采购方单位，10 个工作日内出具相应证书等事项。

3.分包服务：因临时或特殊情况，中标方需要代送其他实验室的，拟代送的实验室应提前征求采购方意见同意。代送其他合格实验室进行检定/校准的仪器，以外包实验室的服务承诺时间为准。

4.加急服务：对于加急仪器设备，中标方自收到采购方计量通知之日起，在3个工作日内完成计量检测工作，并将仪器设备完好送达至采购方指定地点。

以上承诺服务时间如遇特殊情况，双方协商解决。

（二）服务质量标准及验收 

1.采购方提供的计量器具清单包括但不限于附件1《福建省福州环境监测中心站计量器具溯源服务采购项目清单》中的设备;附件1中的计量器具名称和数量为预估数据，采购方有权就附件1中的任何一项计量器具名称和数量进行调整，最终按实际溯源计量器具的出具证书的数量进行结算。

2.中标方应针对采购方提供的计量器具清单进行检定/校准，必须完全符合计量规范及专业技术要求，以保证计量器具校准/检测数据的准确、可靠，并出具相应的带CNAS检定/校准证书，可溯源至国家计量基准。

3.优先采用正式颁布实施并有效的计量检定规程、技术规范等标准方法，中标方应在获计量行政部门授权或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的校准检测资质能力范围之内，按照国家、部门或地方及满足采购方需要的计量校准规范、国际标准、国家标准、行业标准实施检定/校准，并以此作为质量验收的标准。如国家计量有关检定规程和校准规范标准已更新，应使用最新标准进行计量，确保仪器设备检测数据结论的准确、可靠，并可溯源至国家计量基准。同时存在多个标准方法文件时，按国家、行业、地方的顺序选择。出具的有关检定/校准证书必须符合相应规程、规范的要求，能出具检定证书的，尽可能出具检定证书；仅能出具校准证书的，证书上必须有实验室认可标识。
4.检定/校准过程

（1）对于不能在现场完成溯源服务的仪器，中标方自行上门取件，并和采购方一起，共同清点仪器名称型号数目、检查外观，作好记录，双方签字确认。中标方完成溯源服务后，将仪器送达采购方所在地，并保证仪器完好无损，如有缺漏、损坏，由中标方进行修理或赔偿。

（2）对于在现场完成溯源服务的仪器，中标方应在采购方人员陪同下，严格按照溯源规程进行。

（3）中标方完成各项溯源服务后，应提供完备的检测数据技术资料、检定或校准证书（含电子版计量报告证书）等，报告内容中的仪器设备名称及设备编号等设备信息应与采购方提供的信息一致。

（4）需配备的专用仪器仪表及工器具:①中标方需具有履行合同所必需的量值溯源传递的标准器具和专业技术资质能力。②中标方配置的标准器具需满足计量检测需要，投入使用的计量标准设备经过溯源。③中标方需具有独立承担检定、校准并出具相对应证书的能力。

5.中标方负责组织专业技术人员进行检定/校准，采购方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项检定/校准工作顺利进行。

6.中标方应承担在检定/校准过程及验收时所发生的一切费用。

7.在服务期间内，采购方有权派人到中标方检测场所进行监督，中标方必须为采购方的监督提供便利和配合。 

（三）验收合格条件

1.检定/校准完毕的计量器具在运抵交货地点后，采购方应组织中标方共同验收，验收内容包括但不限于计量器具的有关数量、规格、校准项目、参数等方面。在验收过程中，如发现计量器具存在短缺、损坏等情形或中标方存在其他不符合同约定的检定/校准服务要求规定的情况，双方应共同在交接清单中详细记录并由双方验收人员签字确认。交接清单对双方具有同等法律效力，并作为采购方向中标方提出替换、修理及补充的有效证明。 

2.仪器检定/校准证书原件和电子版检定/校准证书符合有关规范要求，证书上应有资质认定及实验室认可标识。

3.每台（件）仪器均应有检定或校准证书和电子版检定/校准证书，且证书上有仪器相关准确信息及唯一标识。

4.在规定时间内完成检定/校准服务，并经采购方确认。

5.计量器具溯源完后运行符合要求，才作为最终验收。

（四）若无法校准和校准后不符合相关要求的，中标方须及时告知采购方，由采购方确认是否出具不合格证书。若需出具不合格证书，按照合同约定的对应检测服务项目单价收费；若无需出具不合格证书，则中标方不应收取任何费用。

（五）其他事项

1.中标方在履行合同期间，其计量资质被暂停或撤销的，采购方有权立即单方解除本服务采购合同，且不承担中标方的任何损失。

2.谈判供应商对每个设备名称只允许有一个报价，采购方不接受有任何选择的报价。

3.本次计量器具溯源综合单价，中标方必须全部报出，否则视为无效投标。

4.中标方可在分项报价表中详细列出各项明细报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。

5.在合同执行期间可能采购部分新仪器，新仪器与招投标中同类仪器，溯源的费用核算执行投标报价（按仪器计量校准规范标准分类）。

6.在合同执行期间，如新增加计量溯源设备可能不在本项目清单范围内；采购方可组织三方比价，以“最低价中标”原则。原中标方如有资质且报价最低，采购方可优先选择原中标方中标；原中标方如无检测资质或其他原因，经与采购方友好协商并经采购方同意后方可分包给第三方检定或校准。

三、报价文件
（一）单位授权书:（1）若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）申请人为自然人的，可不填写本授权书。

（二）营业执照等证明文件:申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（三）财务状况报告：申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。

（四）依法缴纳税收证明材料：申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（五）依法缴纳社会保障资金证明材料：申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

（六）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（七）信用记录查询结果：（1）信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。（2）信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（3）经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

报价材料应于2026年9月22日18:00时前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

四、评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

五、评审原则

应有三家及以上符合条件的供应商响应，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。
六、评审事项

本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。
七、结算方式

1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.合同签订后，每半年结算一次，具体结算金额根据实际计量服务所发生的费用为准。采购方收到发票后，通过银行转账方式一次性付清。
八、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。

年度计量器具溯源服务采购一览表
	序号
	仪器名称
	型号规格
	制造厂
	数量（台/支）
	备注
	校准单价（元/台）
	校准费用小计（元）

	1
	电热恒温鼓风干燥箱
	5E-DHG
	上海精宏 
	1 
	
	
	

	2
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9053A
	长沙开元
	1 
	
	
	

	3
	电子分析天平
	LC-JA3003
	上海力辰 
	1 
	200g/0.1g
	
	

	4
	高压灭菌器
	SQ510C
	yamato
	1 
	
	
	

	5
	气相色谱(FID)　
	Nexis GC-2030
	岛津（中国）
	1 
	
	
	

	6
	气相色谱(FPD)　
	Nexis GC-2030
	岛津（中国）
	1 
	
	
	

	7
	气相色谱质谱联用仪
	GCMS-QP2020NX
	岛津（中国）
	1 
	
	
	

	8
	原子荧光光度计
	Kylin-S12
	北京吉天
	1 
	
	
	

	9
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	HQ40D
	美国HACH公司
	1 
	
	
	

	10
	便携式浊度计
	1900C
	HACH
	2 
	
	
	

	11
	便携式浊度计
	2100Q
	HACH
	1 
	
	
	

	12
	便携式浊度仪
	Turb 430T
	赛莱默（中国）有限公司
	1 
	
	
	

	13
	高压灭菌器
	HV－50
	HIRAYAMA
　日本
	1 
	
	
	

	14
	恒温恒湿箱（生化培养箱）
	SPX-250B-Z
	上海博讯
	1 
	
	
	

	15
	化学需氧量（COD）快速测定仪
	5B-3A(V7)
	兰州连华
	2 
	
	
	

	16
	可见分光光度计
	V-5800
	上海元析 
	2 
	
	
	

	17
	离子色谱仪
	ICS-1500
	戴安公司
	1 
	
	
	

	18
	气相色谱仪
	GC-2010plus
	日本岛津
	2 
	
	
	

	19
	气相色谱仪(FID)
	7890A
	Agilent 公司
	1 
	
	
	

	20
	气质联用仪
	7890A-5975C
	Agilent 公司
	1 
	
	
	

	21
	液相色谱仪
	LC-20A
	岛津公司
	1 
	
	
	

	22
	移液器
	（0.5－5）ml
	BRAND
	5 
	
	
	

	23
	原子吸收分光光度计
	PrinAAcle 900T
	PE 公司
	1 
	
	
	

	24
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F
	北京普析
	1 
	
	
	

	25
	紫外可见分光光度计
	UV-2600i
	岛津（中国）
	1 
	
	
	

	26
	总有机碳分析仪
	QP1680
	HACH
	1 
	
	
	

	27
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	HQ40D
	美国HACH公司
	1 
	
	
	

	28
	便携式流动注射（挥发酚）仪
	M-lab iFIA5
	北京吉天 
	1 
	
	
	

	29
	便携式溶解氧测定仪
	OXi3310
	wtw（德国）
	1 
	
	
	

	30
	便携式浊度计
	1900C
	HACH
	1 
	
	
	

	31
	便携式浊度计
	2100Q
	美国HACH公司
	1 
	
	
	

	32
	电导率仪
	HQ14D
	HACH
	1 
	
	
	

	33
	多重四极杆质谱联用仪
	ACQUITY UPLC-CLASS/XEVO TQ-S CRONONS
	沃特世(Waters)
	1 
	
	
	

	34
	立式高压蒸汽灭菌器
	LDZM-80L
	上海申安 
	2 
	
	
	

	35
	全自动挥发酚分析仪
	OL 2020
	上海昂林 
	1 
	
	
	

	36
	酸式滴定管
	50ml
	天津玻璃厂
	2 
	
	
	

	37
	台式溶解氧测定仪
	inoLab Oxi 7130
	wtw（德国）
	1 
	
	
	

	38
	移液器
	(100-1000)µL
	SARTURIOS
	5 
	
	
	

	39
	高压灭菌器
	BXM-30R
	上海博迅
	1 
	
	
	

	40
	恒温恒湿箱（生化培养箱）
	SPX-250B-Z
	上海博迅
	2 
	
	
	

	41
	酸式滴定管
	25mL
	天津天玻
	2 
	
	
	

	42
	有机碳/元素碳测定仪
	Model 5L
	美国Sunset Laboratory Inc
	1 
	
	
	

	43
	便携式浊度计
	1900C
	HACH
	1 
	
	
	

	44
	电导率仪
	HQ14D
	HACH
	1 
	
	
	

	45
	电子天平
	BAS2202S-CW
	赛多利斯Sartorius
	1 
	100g/ 0.1mg
	
	

	46
	电子天平
	BP221S
	Sartorius
	1 
	100g/ 0.1mg
	
	

	47
	电子天平
	BSA224S
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.1mg
	
	

	48
	电子天平
	CPA225D
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.01mg
	
	

	49
	电子天平
	JY2002
	上海浦春
	1 
	200g/0.1g
	
	

	50
	电子天平
	JY201
	上海浦春
	1 
	200g/0.1g
	
	

	51
	电子天平
	NV222ZH
	OHAUS(奥豪斯）
	1 
	200g/0.1g
	
	

	52
	电子天平
	SQP
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.1mg
	
	

	53
	对接式高湿低浓度烟尘采样管
	ZR-DO9FT
	青岛众瑞
	1 
	校准：皮托管系数
	
	

	54
	三杯式风速仪
	FYF-1
	上海风云
	4 
	
	
	

	55
	台式pH计
	HQ430d
	美国HACH公司
	1 
	
	
	

	56
	移液器
	10mL
	BRAND
	1 
	
	
	

	57
	原子荧光光度计
	BAF-2000
	北京宝德
	1 
	
	
	

	58
	智能大气采样器
	TH-110B
	武汉天虹
	5 
	只校流量
	
	

	59
	智能中流量空气总悬浮微粒采样器
	TH-150CⅢ
	武汉天虹
	5 
	只校流量
	
	

	60
	阻容式烟气含湿量测量仪
	ZR-D13E型
	青岛众瑞
	1 
	
	
	

	61
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	AQUA TROLL AT500
	美国instron公司
	1 
	
	
	

	62
	手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪
	AP5000
	英国AQUAEAD
	1 
	(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	
	

	63
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	HQ40D
	哈希(上海)
	1 
	(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	
	

	64
	标准检验筛
	0.063mm
	绍兴市上虞华丰五金
	5 
	
	
	

	65
	表层水温表
	(-5-40)0C/0.2 0C
	衡水精创仪器
	2 
	
	
	

	66
	波长色散X射线荧光光谱仪
	S8 Tiger
	Bruker/布鲁克
	1 
	
	
	

	67
	程控箱式电炉
	SXL-1016
	上海精宏实验
	1 
	
	
	

	68
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9245A
	上海一恒科技有限公司
	1 
	
	
	

	69
	电热恒温水浴锅
	BSG-28
	上海一恒科技有限公司
	1 
	
	
	

	70
	电热恒温水浴锅
	HHS-11-6
	上海博迅实业
	1 
	
	
	

	71
	电热恒温水浴锅
	HWS-28
	上海一恒科技有限公司
	1 
	
	
	

	72
	电子分析天平
	LC-JA3003
	上海力辰 
	1 
	200g/0.1g
	
	

	73
	对接式高湿低浓度烟尘采样管
	ZR-DO9FT
	青岛众瑞
	2 
	校准：皮托管吸数
	
	

	74
	氟离子计
	PXSJ-216F
	上海仪电科学仪器
	1 
	
	
	

	75
	高精度综合标准仪
	崂应8040型
	青岛崂应
	1 
	流量校准：小流量：((0.2～6.0) L/min；中流量：(5～130) L/min；大流量：(800～1200) L/min；
	
	

	76
	工作用玻璃温度计
	（0-100）0C/10C
	江苏常州市新华仪表厂
	2 
	
	
	

	77
	工作用玻璃温度计
	（0-300）0C/2 0C
	江苏常州市新华仪表厂
	2 
	
	
	

	78
	恒温恒湿箱（生化培养箱）
	SPX-250B-Z
	上海博迅厂
	1 
	
	
	

	79
	红外烟气测定仪
	MGA6Plus（－120～120）hPA
	德国MRU
	1 
	校准：温度、压力、二氧化硫、氮氧化物（NO,NO2）、一氧化碳、含氧量等
	
	

	80
	碱式滴定管
	25mL
	天津天玻
	1 
	
	
	

	81
	可见分光光度计
	VIS-7220
	北京瑞利分析仪器公司
	2 
	
	
	

	82
	空盒气压表
	DYM3,(800-1060)hpa
	上海风云
	3 
	
	
	

	83
	气体流量校准计
	Defender 530-H
	Mesa Labs (Bios) 公司
	1 
	流量范围：(0.3 - 30 ）L/min
	
	

	84
	气相色谱仪（FID,ECD)
	GC-2010
	岛津
	1 
	
	
	

	85
	气相色谱仪(FID,NPD)
	7890A
	安捷伦
	1 
	
	
	

	86
	气相色谱质谱联用仪
	7890B/7000D
	安捷伦
	1 
	
	
	

	87
	全自动氨氮分析仪
	ASP 100
	睿科集团（厦门）
	1 
	
	
	

	88
	全自动高锰酸盐指数分析仪
	AT-150
	睿科集团（厦门）
	1 
	校准规程执行：JJF 2173-2024
	
	

	89
	全自动烷基汞分析系统
	MERX-M
	Brooks Rand
	1 
	
	
	

	90
	全自动总磷总氮分析仪
	 ASP 200
	睿科集团（厦门）
	1 
	校总氮总磷
	
	

	91
	数显恒温水浴锅
	HH-4
	国华电器有限公司
	1 
	
	
	

	92
	数字大气压力表
	DYM3-01
	北京天创尚邦
	2 
	
	
	

	93
	数字温湿度计
	HM40
	VASALA
	1 
	
	
	

	94
	数字温湿度计
	SW-572
	深达威
	2 
	
	
	

	95
	台式溶解氧测定仪
	inoLab Oxi 7130
	wtw（德国）
	1 
	
	
	

	96
	土壤精密度计(pH)
	SevenExcellence
	梅特勒-托利多
	1 
	
	
	

	97
	温湿度表
	WS-1
	天津凤洋
	1 
	
	
	

	98
	直接测汞仪
	MAX-S
	北京莱伯泰科仪
	1 
	
	
	

	99
	智能大气采样器
	TH-110B
	武汉天虹
	4 
	
	
	

	100
	智能烟气采样器
	崂应3071
	青岛崂应
	4 
	
	
	

	101
	智能质量流量计
	ZR-5330A型
	青岛众瑞
	1 
	流量范围：(5～500) ml/min
	
	

	102
	紫外可见分光光度计（测油）
	OL1040
	上海昂林
	1 
	
	
	

	103
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H型
	青岛崂应
	4 
	只校流量
	
	

	104
	阻容式烟气含湿量测量仪
	ZR-D13E型
	青岛众瑞
	2 
	
	
	

	105
	全自动正置显微镜
	MD6B EL
	徕卡显微系统（上海）
	1 
	
	
	

	106
	生物显微镜（藻类人工智能分析仪）
	ALgaeAC-22
	杭州万深检测有限公司
	1 
	
	
	

	107
	便携式浊度计
	WZB-175L
	上海电科学
	1 
	
	
	

	108
	便携式浊度仪
	2100Q
	哈希水质分析仪器（上海）
	1 
	
	
	

	109
	大气采样器
	EM-300
	深圳国技仪器有限公司
	8 
	
	
	

	110
	大气颗粒物采样器（四通道）
	天虹TH－16A
	武汉天虹
	1 
	
	
	

	111
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	DZB-718
	上海科仪
	1 
	
	
	

	112
	表层水温表
	(-6-40)0C/0.2 0C
	衡水精创仪器
	2 
	
	
	

	113
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(烟尘，烟气）
	ZR-3260D
	青岛众瑞 
	4 
	校准：流量、温度、压力、二氧化硫、氮氧化物（NO,NO2）、一氧化碳、含氧量等
	
	

	114
	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
	iCAP TQ
	Thermo Fisher
	1 
	
	
	

	115
	红外烟气测定仪
	MGA6Plus（－120～120）hPA
	MRU
	2 
	校准：流量、温度、压力、二氧化硫、氮氧化物（NO,NO2）、一氧化碳、含氧量等
	
	

	116
	化学需氧量（COD）快速测定仪
	LH-T610/LH-A220
	
	1 
	
	
	

	117
	挥发性有机物分析仪（质谱）
	Agilent8860-5977B
	安捷伦
	1 
	
	
	

	118
	挥发性有机物分析仪（气相FID）
	Agilent8860-5977B
	安捷伦
	1 
	
	
	

	119
	空盒气压表
	DYM3
	上海风云气象
	1 
	
	
	

	120
	空气氟化物采样器
	QH-6220
	青岛千华环保科技有限公司
	6 
	
	
	

	121
	全自动红外测油仪
	OIL510C
	北京华夏科创
	1 
	
	
	

	122
	声级校准器
	AWA6021A
	杭州爱华
	2 
	检定证书
	
	

	123
	噪声统计分析仪
	AWA6291
	杭州爱华
	1 
	检定证书
	
	

	124
	烟气/烟尘测试校准仪
	崂应8040型
	青岛崂应
	1 
	流量校准：小流量：((0.2～6.0) L/min；中流量：(5～130) L/min；大流量：(800～1200) L/min
	
	

	125
	超高效液相色谱仪
	Vanquish
	美国热电公司(Thermo Electron)
	1 
	
	
	

	126
	液相飞行时间质谱
	SCIEX TRIPLETOF 5600+ 
	美国AB SCIEX
	1 
	
	
	

	127
	气相色谱质谱仪（MS检测器）
	BCT9900
	安捷伦
	1 
	
	
	

	128
	气相色谱质谱仪（ECD检测器）
	BCT9900
	安捷伦
	1 
	
	
	

	129
	噪声统计分析仪
	AWA6218B+
	杭州爱华
	1 
	检定证书
	
	

	130
	水质多参数分光光度仪
	DR1900
	哈希(上海)
	1 
	按分光光度计校准：波长范围覆盖 340～800nm
	
	

	131
	便携式分光光度计
	7600
	WTW
	1 
	波长范围：190 - 1100 nm
	
	

	132
	便携式余氯测试仪
	DR300
	哈希(上海)
	1 
	
	
	

	133
	手持式气象参数仪
	NK5500
	Kestrel
	2 
	气象参数：风速、风向、空气温度、大气压力
	
	

	134
	生物毒性检测仪
	LumiFox 2000
	深圳市朗石
	1 
	
	
	

	135
	便携式测汞仪
	EMP-3
	日本NIC
	1 
	
	
	

	136
	便携式多参数现场测定仪
	 LH-C600
	北京连华永兴
	1 
	校准：化学需氧量（COD）
	
	

	137
	便携式VOC+化学战剂检测仪
	MW100-1
	盟莆安
	1 
	
	
	

	138
	细菌快速检测仪
	EnSURE Touch
	海净纳(上海)
	1 
	
	
	

	139
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	Pro Quatro
	赛莱默（中国）
	1 
	
	
	

	140
	便携式挥发性有机物（VOC）检测仪
	PCT-LB-07
	英国离子科学公司
	1 
	
	
	

	141
	便携式溶解氧测定仪
	HQ30d
	HACH
	1 
	
	
	

	142
	便携式溶解氧测定仪
	JPBJ-609L
	上海科仪
	1 
	
	
	

	143
	表层水温表
	(0-100)0C/0.2 0C
	衡水精创仪器
	2 
	
	
	

	144
	多功能声级计
	AWA6228
	杭州爱华
	2 
	
	
	

	145
	环境振动分析仪
	AWA6256B+
	杭州爱华
	2 
	
	
	

	146
	气相分子吸收光谱仪
	390
	上海北裕
	1 
	
	
	

	147
	全自动滴定仪
	916Ti-Touch
	瑞士万通
	1 
	
	
	

	148
	全自动化学需氧量智能分析仪
	OL3121
	上海昂林
	1 
	
	
	

	149
	全自动流动注射分析仪（挥发酚）
	BDFIA-8000
	北京宝德
	1 
	
	
	

	150
	全自动流动注射分析仪（氰化物）
	BDFIA-8000
	北京宝德
	1 
	
	
	

	151
	手持式（能量色散）X荧光光谱仪
	Genius 9000XRF
	江苏天瑞
	1 
	
	
	

	152
	便携式气质联用仪
	Mara-400
	聚光科技
	1 
	
	
	

	153
	甲醛分析仪
	TY2000-HCHO
	青岛明华
	2 
	
	
	

	154
	个人可燃（溶）性气体报警仪
	M40
	美国英思科
	3 
	
	
	

	155
	便携式多组分分析仪
	TY2000-B
	青岛明华
	1 
	校：硫化氢（H2S）、氨气（NH3）
	
	

	156
	车载ICP-MS
	ChemFIA 3000
	杭州谱育
	1 
	
	
	

	157
	声级校准器
	AWA6021A
	杭州爱华
	2 
	检定证书
	
	

	158
	便携式(GC-MS)
	HAPSITE ER
	美国INFICON
	1 
	
	
	

	159
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	Pro Quatro-C
	赛莱默（中国）
	2 
	
	
	

	160
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	Pro Quatro
	赛莱默（中国）
	1 
	
	
	

	161
	便携式非甲烷总烃分析仪
	崂应3035型
	青岛崂应环境科技
	1 
	
	
	

	162
	便携式全自动测油仪
	OL1045
	上海昂林
	1 
	
	
	

	163
	便携式浊度仪
	Turb 430T
	赛莱默（中国）
	1 
	
	
	

	164
	电导率仪（在线电导率仪）
	DDSJ-308A
	上海仪电科学仪器
	1 
	
	
	

	165
	傅立叶红外气体分析仪
	DX4035
	芬兰GASMET
	1 
	
	
	

	166
	离子色谱仪 
	DIONEX ICS-6000 DC-6
	赛默飞世尔科技(中国)
	1 
	
	
	

	167
	气相色谱仪(FID)
	Agilent 8860
	安捷伦
	1 
	
	
	

	168
	全自动阴离子表面活性剂分析仪
	OL2010
	上海昂林
	1 
	
	
	

	169
	土壤有机质分析仪
	TS-8200
	上海仪乐智能
	1 
	
	
	

	170
	微量进样器
	100μL
	上海高鸽
	4 
	
	
	

	171
	温湿度表
	WS-1
	天津凤洋
	30 
	
	
	

	172
	移液器
	(100-1000)µL
	DLAB
	6 
	
	
	

	173
	自动烟尘（气）测试仪
	崂应3012H型
	青岛崂应
	1 
	
	
	

	174
	便携式多参数分析仪(pH、氧化还原电位、电导率、溶解氧）
	HQ4300
	美国HACH哈希
	1 
	
	
	

	175
	便携式浊度仪
	2100Q
	美国HACH哈希
	1 
	
	
	

	176
	电子天平
	BAS2202S-CW
	赛多利斯Sartorius
	1 
	100g/ 0.1mg
	
	

	177
	电子天平
	BP221S
	Sartorius
	1 
	100g/ 0.1mg
	
	

	178
	电子天平
	BSA224S
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.1mg
	
	

	179
	电子天平
	CPA225D
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.01mg
	
	

	180
	电子天平
	JY201
	上海浦春
	1 
	200g/0.1g
	
	

	181
	电子天平
	JY201
	上海浦春
	1 
	200g/0.1g
	
	

	182
	电子天平
	NV222ZH
	OHAUS
	1 
	200g/0.1g
	
	

	183
	电子天平
	SQP
	Sartorius
	1 
	220g/ 0.1mg
	
	

	184
	隔水生化培养箱
	GHP-9270
	上海博迅医疗设备厂
	1 
	
	
	

	185
	水浴恒温振荡器
	SHA-B
	常州未来仪器
	1 
	
	
	

	186
	便携式溶解氧测定仪
	JPBJ-609L
	上海科仪
	1 
	
	
	

	187
	土壤阳离子交换量联用仪（全自动滴定仪）
	ST106K2-2
	济南盛泰
	1 
	
	
	

	188
	总有机卤素分析仪
	Xplore
	荷兰TE
	1 
	
	
	

	189
	比色管
	10mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	190
	比色管
	20mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	191
	比色管
	50mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	192
	单标线容量瓶
	1000mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	193
	单标线容量瓶
	100mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	194
	单标线容量瓶
	250mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	195
	单标线吸量管
	100mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	196
	单标线吸量管
	10mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	197
	单标线吸量管
	1mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	198
	单标线吸量管
	25mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	199
	单标线吸量管
	2mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	200
	单标线吸量管
	5mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	201
	分度吸量管
	10mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	202
	分度吸量管
	1mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	203
	分度吸量管
	25mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	204
	分度吸量管
	2mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	205
	分度吸量管
	5mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	206
	量筒
	100mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	207
	量筒
	50mL
	天津天玻
	10 
	
	
	

	208
	油气回收多参数监测仪
	ZR-3160型
	青岛众瑞
	1 
	
	
	

	209
	营养盐自动分析仪
	流动之星I
	上海伏米
	1 
	报价含：校氨氮，硝酸盐氮，亚硝酸盐氮，3个项目。
	
	

	210
	深水温度计
	SWJ-73
	天津恒祥泰
	1 
	
	
	

	211
	ICP发射光谱仪
	optima 8300
	Perkin  8300
	1 
	
	
	

	212
	颠倒温度表
	H-WT
	天津恒祥泰
	1 
	
	
	

	合计含税金额（元）
	


