厦门站零星维修项目工程量清单及相关采购要求

1、 工程量清单
	序号
	项目
	项目特性、描述
	单位
	数量

	一
	801实验室、209过道墙面防水施工及修补
	
	

	1
	旧墙铲除
	1、对反碱墙体进行切割，旧涂料铲除
	项
	1.0 

	2
	粉刷
	1、泥水粉刷，含水泥沙、人工
	项
	1.0 

	3
	涂料翻新
	1、防水涂料翻新
	㎡
	150.0 

	二
	应急专用车增加雨棚及路面修整
	
	

	1
	增加雨棚人工费
	1、人工费，含安装、焊接
	工
	2.0 

	2
	雨棚骨架及顶材料费用
	1、含骨架、顶及辅材
	项
	1.0 

	3
	运输费
	1、材料运输等
	项
	1.0 

	4
	路面切割
	1、切割弧形
	项
	1.0 

	5
	弧形修复
	1、含水泥沙、人工等
	项
	1.0 

	三
	危险废物暂存间翻修
	
	

	1
	地面切割
	1、对地面开裂处进行开缝
	项
	1.0 

	2
	泥水修复、整体找平
	1、对开挖出，进行翻修修复，并整体找平
	㎡
	20.1 

	3
	防水处理
	1、整体防水处理
	㎡
	20.1 

	4
	地胶铺贴
	1、整体铺贴地胶
	㎡
	12.3 

	四
	西侧土路路面硬化
	
	

	1
	路面开挖
	1、旧路面开挖
	项
	1.0 

	2
	路面硬化
	1、对旧路面进行硬化
	㎡
	40.0 

	五
	土壤和固体废物风干场所隔断
	
	

	1
	旧机拆除
	1、拆除两个区域旧设备
	项
	1.0 

	2
	墙面开孔160
	1、开160孔2个
	个
	2.0 

	3
	新建土壤和固体废物前处理隔墙
	1、双面双层轻钢龙骨隔墙，9mm板+护墙板
	㎡
	15.1 

	4
	土壤和固体废物研磨设备防尘和提升除尘、脉冲功能维修升级
	1、维修80cm宽除尘机，含拆装、材料配件等
	台
	2.0 

	5
	电线布置
	1、对现有电路进行扩容和重新布置，含线槽调整的材料、人工
	项
	1.0 

	六
	土壤室 106 采样准备间、生态室 1 楼东侧水生生物培养间的原容器架加固加高
	
	

	1
	破损不锈钢橱柜加固及更换配件
	1、加固及更换不锈钢置物架配件，2.5米高、7层，含拆装
	m
	7.2 

	2
	破损碳钢置物架加固及更换配件
	1、加固及更换碳钢置物架配件，6层、500宽,2.36m高，含拆装
	m
	7.4 

	七
	副楼西北侧内屋顶漏水
	
	

	1
	漏水修复
	1、副楼西北角屋顶漏水修复
	项
	1.0 

	2
	增加不锈钢接水盘
	1、不锈钢接水盘及排水管布置
	项
	1.0 

	3
	损坏吊顶修复
	1、旧吊顶修复
	㎡
	40.0 

	4
	架子使用费
	1、脚手架使用费
	项
	1.0 

	5
	打胶
	1、漏水打胶
	
	1.0 

	6
	垃圾清运
	1、垃圾清运
	
	1.0 

	7
	垃圾外运
	1、整体施工垃圾外运
	
	1.0 

	8
	卫生保洁
	1、卫生保洁
	
	2.0 




  二、资质要求
（1）营业执照等证明文件：报价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；报价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他报价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
（2）报价人提供的所有证明文件复印件均需加盖报价人公章。
三、完工期
合同签订后10天内完成。
四、质保期
一年。
五、合同事项
采购结果公告后7个工作日内，成交供应商与我站签订采购合同。
六、结算方式
完成安装并验收合格后，采购人于3个工作日内通知供应商提供增值税普通发票。采购人在收到正式发票后15个工作日内付清全款。
七、违约责任
1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，除赔偿损失外需另行支付合同总价3％的赔偿。
2.在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商需支付合同总价3％的赔偿。
3.因成交供应商原因发生重大质量事故，依约承担赔偿责任。采购人有权中止合同，并报相关行政主管部门处罚。
4.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
八、评审办法
（一）我站自行组织评审小组，对所有提交报价文件的报价人进行商务资格审查，审查内容包含：法人营业执照复印件、法人代表证明及法人身份证复印件、授权委托书及授权委托人身份证复印件、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明、服务承诺书、施工方案。
    （二）评审小组将对通过商务资格审查的报价人提交的响应文件和报价进行综合评分（价格分+技术分）。
  （三）综合得分（价格分+技术分）最高的报价人将被推荐为第一成交候选人，综合得分第二高的报价人将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高的报价人将被推荐为第三成交候选人。如果出现相同的综合得分，则报价低的报价人排序在前优先推荐；如果报价仍相同，则技术部分得分高的报价人优先排序在前推荐。
（四）每个报价人的综合评审总得分FA＝F1＋F2，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分，F1＋F2=100分（满分时）。
（五）各项评审因素的设置如下：
报价部分评分F1                      满分30分
F1指价格项评审因素得分＝（评审基准价/评审价）×价格项评审因素所占的权重（注：满足采购邀请书要求且报价最低的报价为评审基准价。）最低报价不是成交的唯一依据。
技术部分评分F2           满分70分

	评审项目
	评审分值
	评审方法描述

	1-1
	9
	根据报价人提供的现场踏勘报告进行评价： 
①有针对本项目提供施工区域的现场踏勘报告（至少包括3个不同角度的现场照片及文字描述）的得6分； 
②在满足①的基础上，现场情况描述分析详细具体，针对重点改造区域提出针对性的施工难点解决措施，能够结合施工图纸及现场实际情况准确发现现场存在的问题、对重点难点分析到位，能够保障项目顺利实施的得3分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-2
	6
	根据报价人提供的劳动力进场安排及保证措施进行评价： 
①有根据本项目工程量制定劳动力进场安排及保证措施的得3分； 
②在满足①的基础上，对不同施工阶段有分别的劳动力计划表，有相应的现场劳动力管理方案，保证劳动力充足的保障措施，能够确保施工正常开展的得3分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-3
	8
	根据报价人确保工程质量的技术组织措施进行评价： 
①有针对本项目施工内容有制定相应的质量保障措施，能够确保本项目达到质量合格的得5分； 
②在满足①的基础上，有制定项目经理质量责任制，针对本项目制定工程质量管理目标、质量保证体系、质量管理制度及保证措施，对重点部位、重点工序有建立事前、事中、事后质量管控措施的得3分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-4

	6
	根据报价人提供的安全目标、安全管理和安全保障措施进行评价： 
①有针对本项目提供安全目标、安全管理和安全保障措施的得3分； 
②在满足①的基础上，方案包含但不限于人员安全措施、现场安全防护、施工安全管理等，安全保障措施符合实际情况，安全管理目标明确，管理组织机构健全，各级人员的责任明确，且能够针对本项目明确考核办法，确保不发生安全事故的得3分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-5

	6
	根据报价人提供的文明施工措施进行评价： 
①有根据政府部门相关规定，制定文明施工措施，确保不扰民、不污染环境的得3分； 
②在满足①的基础上，有结合现场情况，投入相应设施设备（如宣传画、洒水设备、清洁工具等），制定不文明举止奖惩措施，确保文明施工落实到位的得3分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-6

	7
	根据报价人的防火安全措施进行评价： 
①有根据相关标准规范，制定防火安全措施的得3分； 
②在满足①的基础上，对材料的防火处理、施工现场防火、电气防火、消防设施的保护等有具体的措施，确保不发生火灾事故的得4分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-7

	7
	根据报价人的卫生保洁、建筑垃圾清理及运输方案进行评价： 
①有提供卫生保洁、建筑垃圾清理及运输方案的得3分； 
②在满足①的基础上，建筑垃圾分类处置符合相关政策要求，运输规范，渣土车辆、弃置场所符合规定，能够确保不发生违规情形的得4分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-8

	7
	根据报价人提供的成品保护及现场恢复方案进行评价： 
①有提供成品保护及现场恢复方案的得3分； 
②在满足①的基础上，方案包含成品保护制度、成品保护标准做法、工序，针对不同的成品保护提供相应的实施方案，能够保障工程结束后现场恢复完好的得4分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。

	1-9

	7
	根据报价人的环境污染控制措施进行评价： 
①有根据相关标准规范，制定环境污染（室内环境污染物包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物）控制措施的得3分；
②在满足①的基础上，对材料选用、进场检验、完工验收等有具体的措施，确保室内环境达标，保障人员健康的得4分； 
③未提供或不符合上述情形的不得分。

	1-10

	7
	根据报价人提供的施工中遇到工伤或安全事故的应急措施进行评价： 
①有提供相应的应急措施，措施能降低事件风险的得3分； 
②在满足①的基础上，对出现工伤、安全事故的处置流程符合相关规定要求，有相应的人力、物力投入，能够确保事件得到及时有效解决，避免造成不良社会影响的得4分； 
③未提供或不满足以上要求的得0分。
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项 目 名 称：厦门站零星维修项目采购   
项 目 编 号：XMZCZ[ZC]2026009 




       供应商名称 ：               
       
日      期 ：               


目    录

1、报价响应函、报价一览表
2、法人营业执照复印件
3、法人代表证明及法人身份证复印件
4、授权委托书及授权委托人身份证复印件
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明
6、服务承诺书
7、施工方案



报价响应函
致： 福建省厦门环境监测中心站 
    根据贵单位为厦门站零星维修项目的采购邀请（项目编号：XMZCZ[ZC]2026009），本签字代表（全名、职务）代表报价响应供应商（报价响应供应商名称、地址）提交下述文件一份。                  
1、报价响应函、报价一览表
2、法人营业执照复印件
3、法人代表证明及法人身份证复印件
4、授权委托书及授权委托人身份证复印件
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明
6、服务承诺书
7、施工方案
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.报价响应供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
2.报价响应供应商保证遵守采购文件的全部规定，报价响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
3.报价响应供应商将按采购文件的规定履行责任和义务。
4. 与本采购项目有关的一切正式往来通信请寄：
地址：                                            邮编：              

电话：                  传真：                     
    
  报价响应供应商（全称并加盖公章）：                       
     
  报价响应供应商代表签字：                 
      
日  期：     年    月    日

报价一览表
报价响应供应商名称（加盖供应商公章）：           　　　　　　　　  　　　　　　　 
采购编号：XMZCZ[ZC]2026009                     货币单位：人民币 
	序号
	项目
	项目特性、描述
	单位
	数量
	单价
	总价

	一
	801实验室、209过道墙面防水施工及修补
	
	
	
	

	1
	旧墙铲除
	1、对反碱墙体进行切割，旧涂料铲除
	项
	1.0 
	
	

	2
	粉刷
	1、泥水粉刷，含水泥沙、人工
	项
	1.0 
	
	

	3
	涂料翻新
	1、防水涂料翻新
	㎡
	150.0 
	
	

	二
	应急专用车增加雨棚及路面修整
	
	
	
	

	1
	增加雨棚人工费
	1、人工费，含安装、焊接
	工
	2.0 
	
	

	2
	雨棚骨架及顶材料费用
	1、含骨架、顶及辅材
	项
	1.0 
	
	

	3
	运输费
	1、材料运输等
	项
	1.0 
	
	

	4
	路面切割
	1、切割弧形
	项
	1.0 
	
	

	5
	弧形修复
	1、含水泥沙、人工等
	项
	1.0 
	
	

	三
	危险废物暂存间翻修
	
	
	
	

	1
	地面切割
	1、对地面开裂处进行开缝
	项
	1.0 
	
	

	2
	泥水修复、整体找平
	1、对开挖出，进行翻修修复，并整体找平
	㎡
	20.1 
	
	

	3
	防水处理
	1、整体防水处理
	㎡
	20.1 
	
	

	4
	地胶铺贴
	1、整体铺贴地胶
	㎡
	12.3 
	
	

	四
	西侧土路路面硬化
	
	
	
	

	1
	路面开挖
	1、旧路面开挖
	项
	1.0 
	
	

	2
	路面硬化
	1、对旧路面进行硬化
	㎡
	40.0 
	
	

	五
	土壤和固体废物风干场所隔断
	
	
	
	

	1
	旧机拆除
	1、拆除两个区域旧设备
	项
	1.0 
	
	

	2
	墙面开孔160
	1、开160孔2个
	个
	2.0 
	
	

	3
	新建土壤和固体废物前处理隔墙
	1、双面双层轻钢龙骨隔墙，9mm板+护墙板
	㎡
	15.1 
	
	

	4
	土壤和固体废物研磨设备防尘和提升除尘、脉冲功能维修升级
	1、维修80cm宽除尘机，含拆装、材料配件等
	台
	2.0 
	
	

	5
	电线布置
	1、对现有电路进行扩容和重新布置，含线槽调整的材料、人工
	项
	1.0 
	
	

	六
	土壤室 106 采样准备间、生态室 1 楼东侧水生生物培养间的原容器架加固加高
	
	
	
	

	1
	破损不锈钢橱柜加固及更换配件
	1、加固及更换不锈钢置物架配件，2.5米高、7层，含拆装
	m
	7.2 
	
	

	2
	破损碳钢置物架加固及更换配件
	1、加固及更换碳钢置物架配件，6层、500宽,2.36m高，含拆装
	m
	7.4 
	
	

	七
	副楼西北侧内屋顶漏水
	
	
	
	

	1
	漏水修复
	1、副楼西北角屋顶漏水修复
	项
	1.0 
	
	

	2
	增加不锈钢接水盘
	1、不锈钢接水盘及排水管布置
	项
	1.0 
	
	

	3
	损坏吊顶修复
	1、旧吊顶修复
	㎡
	40.0 
	
	

	4
	架子使用费
	1、脚手架使用费
	项
	1.0 
	
	

	5
	打胶
	1、漏水打胶
	
	1.0 
	
	

	6
	垃圾清运
	1、垃圾清运
	
	1.0 
	
	

	7
	垃圾外运
	1、整体施工垃圾外运
	
	1.0 
	
	

	8
	卫生保洁
	1、卫生保洁
	
	2.0 
	
	

	完工期
	合同签订后10天内完工

	质保期
	一年

	总报价（小写）
	

	总报价（大写）
	




报价响应供应商代表（签名）：     　  　 ___
日期：  　年    月    日














法人营业执照


福建省厦门环境监测中心站：
现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件，该执照真实有效。


（注：上述所有证书均提供复印件，且需复印包括能说明其合格的内容，由供应商加盖公章并注明复印件与原件一致。）





                         报价响应供应商（全称并加盖公章）：                      
                         报价响应供应商代表签字：                         
                         日      期：                                

法人代表证明及法人身份证复印件









	











授权书

福建省厦门环境监测中心站：
            系我司员工，代表本司参与贵单位组织的 厦门站零星维修项目（项目编号 XMZCZ[ZC]2026009）采购活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交报价文件。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

报价响应供应商代表：              性别：       身份证号：                       
单位：                    部门：           职务：                  
[bookmark: _GoBack]详细通信地址：            邮政编码：            电话：              

附：法定代表人、报价代表身份证件复印件

授权方
报价响应供应商（全称并加盖公章）：                    
法定代表人签字：                     
日     期：                       
             
接受授权方
报价代表签字：                
          日     期：                




无重大违法记录的书面声明


福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此书面声明。



报价响应供应商（全称并加盖公章）：                      
                         报价响应供应商代表签字：                         
                         日      期：                                


有无行贿犯罪情形的说明或承诺


福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前的经营活动中无行贿犯罪记录。

特此书面声明。



报价响应供应商（全称并加盖公章）：                      
                         报价响应供应商代表签字：                         
                         日      期：                                


服务承诺书


 福建省厦门环境监测中心站：
 我司参加 厦门站零星维修项目（项目编号： XMZCZ[ZC]2026009），我司做出如下承诺：
1、
2、……

（内容包括：优质优价供货服务等；提供的产品均为正品行货，非假冒伪劣产品；施工符合相关行业要求等。）

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面接受贵单位的处罚，我方对此无异议。




报价响应供应商（全称并加盖公章）：                      
                         报价响应供应商代表签字：                         
                         日      期：                                



施工方案

提示：应包含本项目采购邀请书“评审办法 技术部分评分”内容，以及报价人认为需提供其他内容。

1

